Опросный лист для заказа 
сигнализатора светового управляемого «ССУ-24» 
производства АО «ДИГ»

Дата заполнения: _____________________; 

Контактное лицо: _______________________________________ тел: ______________________;

1. Напряжение питания (нужное подчеркнуть): 10-30 VDC, 36 VAC, 127 VAC, 220 VAC.
2. Количество сигнальных окон и цвет светодиодов (вписать количество управляемых светодиодов). В каждом окне могут быть светодиоды одного или двух цветов (один из цветов может быть мигающим).
[image: ]2.1 Исполнение ССУ-24.С: 
	Цвет
	Окно 1
	Окно 2
	Окно 3

	Красный
	
	
	

	Зеленый
	
	
	

	Желтый
	
	
	

	Белый
	
	
	

	Синий
	
	
	



2.2 [image: ] Исполнение ССУ-24.И: 
	Цвет
	красный
желтый
синий
	красный
	желтый
	синий
	зеленый
	белый

	Светодиод 1
	
	
	
	
	
	

	Светодиод 2
	
	
	
	
	
	

	Светодиод 3
	
	
	
	
	
	

	Светодиод 4
	
	
	
	
	
	

	Светодиод 5
	
	
	
	
	
	

	Светодиод 6
	
	
	
	
	
	


3. Количество и размеры кабельных вводов (суммарно не более 8 штук):  
	Тип ввода
	Наружный диаметр
зажимаемого кабеля, мм
	Количество

	DEG CGNA – M20SS
	3,2 – 8,7
	

	DEG CGNA – M20 L
	7,0 – 14,0
	

	DEG CGNA – M25 L
	11,0 – 20,0
	


4. Звуковой сигнализатор (нужное подчеркнуть): нет, прерывистый сигнал, непрерывный сигнал.
[bookmark: _GoBack]Дополнительные требования: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
По вопросам заполнения опросного листа обращаться:
sorokin@deg.com.ua
т. +38 (050) 5678872
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[image: DEG_LOGO1]Частное акционерное общество
 “ДИГ”
Украина, 83023, г. Запорожье, ул. Песчаная, 3.
email:deg@deg.com.ua
www.deg.com.ua
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